## Administración básica de red - Configuración - (Linux)

### Quiz

1. ¿Qué comando permite activar la tarjeta de red eth0?

   1. iwconfig eth0 up
   2. ifconfig eth0 up
   3. ifconfig eth0 start
   4. iwconfig eth0 start

2. ¿Es posible en linux que una tarjeta de red tenga varias direcciones IP?

   1. No.
   2. Si.
   3. Si, pero hay que instalar la herramienta bridge
   4. Sí, pero depende de la tarjeta de red.

3. Seleccione la opción correcta sobre las configuración de red de linux

   1. El comando 'ifconfig eth0 stop' desactiva el interfaz de red.
   2. Sólo se puede crear una tarjeta de red virtual por interfaz.
   3. El comando 'ifconfig' es igual a 'iwconfig'
   4. Todas son falsas.